
PC端激光器控制软件使用说明

1、使用期准备

1.1确保激光器通讯盒内的板子带MAX232芯片

1.2安装USB转串口的驱动程序



**2、开机**

2.1先开PC控制软件，再开激光器


2.2选择com口，点击OPEN按钮



2.3激光器与PC联机后显示倒计时




2.4进入主页面



**3、关机**

**3.1 点击close按钮，关闭串口**

**3.2点击“x”，关闭页面**

****